Додаток 6а

**Експлуатаційний вантажообіг брутто всього по ПАТ «Укрзалізниця»** у 2016 році склав **346,7** млрд. т-км брутто, З таблиці видно розподіл сумарної довжини Дільниць в залежності від обсягів вантажних перевезень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Експлуатаційний вантажообіг брутто всього тис. (т-км нетто)** | **Розподіл сумарної довжини Дільниць в залежності від роботи 2016 року** | | | |
| км парні | км  непарні | У середньому по дільницях (км) (гр.2 +гр.3)/2 | % від загального |
| **до 10 000** | 3697 | 3932 | 3814,5 | 17,8 |
| **10 000 – 50 000** | 4027 | 3700 | 3863,5 | 18,0 |
| **50 000 – 100 000** | 2371 | 2458 | 2414,5 | 11,3 |
| **100 000 – 300 000** | 3401 | 3734 | 3567,5 | 16,6 |
| **300 000 – 500 000** | 1519 | 1094 | 1306,5 | 6,1 |
| **500 000 – 1 000 000** | 2397 | 1997 | 2197 | 10,3 |
| **1 000 000 – 2 000 000** | 1618 | 2744 | 2181 | 10,2 |
| **2 000 000 – 4 000 000** | 1879 | 1245 | 1612 | 7,5 |
| **4 000 000 – 6 000 000** | 153 | 263 | 208 | 1,0 |
| **6 000 000 – 8 000 000** | 124 | 265 | 194,5 | 0,9 |
| **Понад 8 000 000** | 146 | 0 | 73 | 0,3 |
| **Усього** | **21432** | **21432** | **21432** | **100 %** |

63,7% або 13660 км складає обсяг робіт від 10 до 300 млн т-км брутто.

На 16,4 % довжини Дільниць або 3503,5 км виконувалось від 300 млн. до 1 млрд. т-км брутто.

На 19,6% довжини Дільниць або 4195,5 км виконувалось від 1 до 8 млрд т-км брутто

На 0,3% довжини Дільниць або 73 км виконувався обсяг перевезень понад 8 млрд т-км брутто