Додаток 3.17( 7а)

**Експлуатаційний вантажообіг брутто у вантажному русі по ПАТ «Укрзалізниця»** у 2017 році склав 302,9 млрд. т-км брутто.

З таблиці видно розподіл сумарної довжини Дільниць в залежності від обсягів вантажних перевезень.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Експлуатаційний вантажообіг брутто у вантажному русі, (тис. т-км)** | **Розподілу сумарної довжини Дільниць в залежності від роботи у 2017 р** | | | |
| км парні | км непарні | У середньому по дільницях (км) (гр.2 +гр.3)/2 | % від загального |
| **до 5 000** | 6 494 | 6 631 | 6562,5 | 30,75 |
| **5 000 - 10 000** | 727 | 599 | 663 | 3,11 |
| **10 000 - 50 000** | 2 832 | 2 713 | 2772,5 | 12,99 |
| **50 000 - 100 000** | 1 831 | 1 480 | 1655,5 | 7,76 |
| **100 000 - 300 000** | 2 505 | 2 928 | 2716,5 | 12,73 |
| **300 000 - 500 000** | 961 | 657 | 809 | 3,79 |
| **500 000 - 1 000 000** | 2 235 | 2 214 | 2224,5 | 10,42 |
| **1 000 000 - 2 000 000** | 1 599 | 2 793 | 2196 | 10,29 |
| **2 000 000 - 4 000 000** | 1 814 | 869 | 1341,5 | 6,29 |
| **4 000 000 - 6 000 000** | 75 | 193 | 134,5 | 0,63 |
| **Понад 6 000 000** | 270 | 266 | 267,5 | 1,25 |
| **Усього** | **21343** | **21343** | **21343** | **100** |

На 9998,0 км Дільниць (46,85% від загальної довжини ) виконано 141,9 млрд т-км брутто, які припадають на діапазон від 5 до 50 млн т-км брутто.

На 7405,5 км Дільниць (34,7% від загальної довжини) виконано 105,1 млрд т-км брутто роботи , яка припадає на діапазон від 50 млн. до 1 млрд т-км брутто включно.

На 3939,5 км Дільниць (18,45% від загальної довжини) виконано 55,9 млрд т-км брутто роботи, яка припадає на діапазон від 1 до понад 6 млрд т-км брутто.