Додаток 6.17(5а)

Середня вантажонапруженість дільниць у 2017 році становила 8,7 млн. тон

З таблиці видно розподіл вантажонапруженості та сумарної довжини Дільниць.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вантажонапруженість**  **( тис. тон)** | **Розподіл сумарної довжини Дільниць в залежності від вантажонапруженості 2017року** | | | |
| км парні | км  непарні | У середньому по дільницях (км) (гр.2 +гр.3)/2 | % від загального |
| **до 1 000** | 11 904 | 11 772 | 11838 | 55,47 |
| **1 000 – 2 000** | 1 864 | 1 232 | 1548 | 7,25 |
| **2 000 – 4 000** | 1 366 | 1 808 | 1587 | 7,44 |
| **4 000 – 6 000** | 1 675 | 1 701 | 1688 | 7,91 |
| **6 000 – 8 000** | 705 | 1 086 | 895,5 | 4,20 |
| **8 000 – 10 000** | 432 | 758 | 595 | 2,79 |
| **10 000 – 20 000** | 1 878 | 2 049 | 1963,5 | 9,20 |
| **20 000 – 30 000** | 803 | 343 | 573 | 2,68 |
| **30 000 – 40 000** | 457 | 523 | 490 | 2,30 |
| **40 000 – 50 000** | 222 | 71 | 146 | 0,68 |
| **Понад 50 000** | 37 | 0 | 19 | 0,08 |
| **Усього** | **21343** | **21343** | **21343** | **100** |

55,47% або 11838 км довжини Дільниць вантажонапруженість складала до 1 млн тон.

44,45 % або 9486 км довжини Дільниць вантажонапруженість складала від 1 млн. до 40 млн тон.

Дільниці з вантажонапруженістю понад 50 млн тон складали 19 км довжини або 0,08%.