Додаток 4а

**Експлуатаційний вантажообіг нетто в поїздах вантажного руху по ПАТ «Укрзалізниця»** у 2016 році склав 185,3 млрд. т-км нетто, З таблиці видно розподіл сумарної довжини Дільниць в залежності від обсягів вантажних перевезень в експлуатаційних т-км нетто.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Експлуатаційний вантажообіг нетто у вантажному русі тис. (т-км нетто)** | **Динаміка розподілу сумарної довжини Дільниць в залежності від роботи 2016 року** | | | |
| км парні | км  непарні | У середньому по дільницях (км) (гр.2 +гр.3)/2 | % від загального |
| **до 10 000** | 8574 | 8433 | 8503,5 | 39,7 |
| **10 000 – 50 000** | 2898 | 2926 | 2912 | 13,6 |
| **50 000 – 100 000** | 1736 | 1940 | 1838 | 8,6 |
| **100 000 – 200 000** | 1864 | 1311 | 1587,5 | 7,4 |
| **200 000 – 300 000** | 1210 | 1282 | 1246 | 5,8 |
| **300 000 – 400 000** | 618 | 396 | 507 | 2,4 |
| **400 000 – 500 000** | 246 | 1044 | 645 | 3,0 |
| **500 000 – 1 000 000** | 2132 | 2411 | 2271,5 | 10,6 |
| **1 000 000 – 2 000 000** | 1140 | 1042 | 1091 | 5,1 |
| **2 000 000 – 4 000 000** | 744 | 382 | 563 | 2,6 |
| **Понад 4 000 000** | 270 | 265 | 267,5 | 1,2 |
| **Усього** | **21432** | **21432** | **21432** | **100 %** |

Найбільшу питому вагу 53,3% або 11415,5 км складає обсяг робіт від 10 до 50 млн т-км нетто.

45,5 % довжини Дільниць або 9749 км виконувалось від 100 млн. до 4 млрд. т-км нетто.

Найбільший обсяг перевезень понад 4 млрд т-км нетто виконувався на 1,2% довжини або 267,5 км Дільниць.