Приложение № 3 нормативных указаний

Порядка направления вагонопотоков и организации

их в грузовые поезда на 2021-2022 года

(Плана формирования поездов).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ** | | | | | |
| **ОТПРАВИТЕЛЬСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СТУПЕНЧАТЫХ МАРШРУТОВ** | | | | | |
| **Региональный филиал «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»** | | | | | |
| Станция погрузки или формирования маршрутов | Станция и дорога выгрузки или распыления маршрута | Род груза | Вес и длина состава | Пункты перехода с дороги на дорогу | Кол-во станций освобожд. от переработки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **І. Отправительские и ступенчатые маршруты**  ***Назначением на одну станцию выгрузки*** | | | | | |
| Мариуполь-Сорт | Береговая эксп Од | ч/металл | 52 - 4600 | Камыш-Заря | 4 |
| Николаев-Груз. эксп Од | ч/металл | 48 - 4400 | Камыш-Заря | 3 |
| Велико-Анадоль | Кривой Рог-Гл Придн | Флюсы | 47 - 4200 | Камыш-Заря | 3 |
| Каменское Придн | Флюсы | 47 - 4200 | Камыш-Заря | 3 |
| Батуринская Придн | Флюсы | 47 - 4200 | Камыш-Заря | 3 |
| Днепрорудная Придн | Щебень | 47 - 4200 | Камыш-Заря | 3 |
| Авдеевка | Сартана Дон | Кокс | 57 – 3700 | Чаплино,  Камыш-Заря | 4 |
| Мариуполь-Сорт Дон | Кокс | 57 – 3700 | Чаплино,  Камыш-Заря | 4 |
| Запорожье-Левое Придн | Кокс | 57 – 3700 | Чаплино | 2 |
| Покровск  (техн.) | Бурштын Льв | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино | 3 |
| Лиман Южн | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино,  Лозовая,  Букино | 1 |
| Светлодарское Дон | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино,  Лозовая | 2 |
| Ладыжин Од | Уголь | 54 – 4800  с ядром 4200 | Чаплино - Пятихатки | 3 |
| Удачная | Сартана Дон | Уголь | 54 – 4800,  с ядром 4200 | Чаплино,  Камыш-Заря | 2 |
| Мерцалово | Черноморская эксп (ТИС)Од | Огнеупоры | 54 – 4800 | Чаплино | 3 |
| Одесса-Порт эксп Од | Огнеупоры | 54 – 4800 | Чаплино | 3 |
| Жовтневая Од | Огнеупоры | 54 - 4800 | Чаплино | 2 |
| Доброполье | Бурштын Льв | Уголь | 54 – 4800 | Чаплино | 4 |
| Ладыжин Од | Уголь | 54 – 4800,  с ядром 4200 | Чаплино - Пятихатки | 4 |
| Светлодарское Дон | Уголь | 54 – 4800 | Чаплино,  Лозовая | 3 |
| Лиман Южн | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино,  Лозовая  Букино | 2 |
| Родинская | Светлодарское Дон | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино,  Лозовая | 3 |
| Бурштын Льв | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино | 4 |
| Гродовка | Бурштын Льв | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино | 4 |
| Электрическая Дон | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино | 2 |
| Кураховка | Энергодар Придн | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино | 3 |
| Бурштын Льв | Уголь | 54 - 4800 | Чаплино | 4 |
| Лиман  (техн.) | Черноморская эксп (ТИС)Од | Огнеупоры | 54 – 4800 | Лозовая | 3 |
| Жовтневая эксп Од | Огнеупоры | 54 – 4800 | Лозовая | 1 |
| Дружковка | Жовтневая эксп Од | Огнеупоры | 54 – 4800 | Лозовая | 2 |
| Соль | Рожнятов Льв | Соль | 55 – 5000,  с ядром 1400 | Букино | 3 |
| Сватово | Николаев-Грузовой Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Жовтневая эксп. Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Черноморск-Порт эксп Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Черноморская эксп (ТИС)Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Одесса-Порт эксп Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Маршрут следования по Донецкой ж.д. : Сватово-Попасная-Северск-Лиман-Лозовая | | | | |
| Рубежное | Черноморская эксп (ТИС)Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Черноморская эксп (ТИС)Од | Удобрение | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Жовтневая эксп Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Черноморск-Порт эксп Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Одесса-Порт эксп Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Николаев-Грузовой Од | Зерно | 54 - 4900 | Лозовая | 2 |
| Маршрут следования по Донецкой ж.д. : Рубежное-Попасная-Северск-Лиман-Лозовая | | | | |
| **II. Отправительские внутридорожные маршруты**  ***Назначением на одну станцию выгрузки*** | | | | | |
| Мариуполь-Сорт | Мариуполь-Порт-эксп Дон | ч/металл | 45 - 4000 | - | - |
| Сартана | Мариуполь-Порт-эксп Дон | ч/металл | 45 - 4000 | - | - |
| Велико-Анадоль | Сартана Дон | Флюсы | 57 – 5000,  с ядром 4200 | - | - |
| Удачная | Авдеевка Дон | Уголь | 57 – 5000 | - | 1 |
| Доброполье | Роя Дон | Уголь | 46 - 4200 | - | 1 |